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采购需求方案
一.采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心2024-2025年度提示牌、标识牌、宣传品（非印刷）制作服务采购项目
二.采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心
三.货物清单和要求：
提交一份关于目前广州市妇女儿童医疗中心增城院区整体标识导视系统功能查评估，及相关导视功能查漏补缺的相关设计解决方案。方案需根据目前增城院区外围市政路、院区内外围通道、院区建筑内就诊路线实际情况进行评估。
备注：标识牌一批，款式按需求方要求由投标人设计。采购人是按需分批采购，故清单中的总数量均为预估，投标人须按预估总数量报出投标总价，且投标总价不能高于本项目的最高限价。
	序号
	品名
	规格
	材料
	工艺
	单位
	预估数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	悬挂式吊牌1
	根据实际尺寸定做      （投影面积计算）
	2mm厚铝板+5mm亚克力板+灯组
	铝板雕刻精密焊接成型烤氟碳漆锣空内容后贴亚克力板UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）+内置间距1cm防水LED模组双面内发光
	平方米
	20
	
	
	

	2
	悬挂式吊牌2
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈钢板+5mm厚亚克力板+灯组
	1.5mm厚不锈钢激光切割，精密焊接成型烤氟碳漆锣空内容后贴亚克力板UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）+内置间距1cm防水LED模组双面内发光
	平方米
	150
	
	
	

	3
	悬挂式吊牌3
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈钢板+5mm厚亚克力板
	1.5mm厚不锈钢激光切割，精密焊接成型烤氟碳漆锣空内容后贴亚克力板UV丝印内容（耐磨、防消毒水腐蚀）+牌面可单独灵活拆换
	平方米
	80
	
	
	

	4
	附墙标识牌1
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	2mm厚铝板+5mm厚亚克力
	铝材围边人工打磨精密焊接成型烤氟碳漆，面盖亚克力UV丝印画面（可单独灵活拆换画面）
	平方米
	150
	
	
	

	5
	附墙标识牌2
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈钢板+5mm厚亚克力
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型烤氟碳漆，图文UV丝印
	平方米
	200
	
	
	

	6
	附墙科室牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈钢+5mm厚亚克力+灯组
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型烤氟碳漆锣空内容后贴亚克力板UV丝印+内置间距1cm防水LED模组发光
	平方米
	200
	
	
	

	7
	楼层总索引牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈板+5mm厚亚克力
	1.5mm厚不锈钢激光切割内置钢结构，精密焊接成型烤氟碳漆锣空内容后贴亚克力板UV丝印内容（耐磨、防消毒水腐蚀）+牌面可单独灵活拆换
	平方米
	30
	
	
	

	8
	门牌样式1
	W360mm*H120mm*D12mm
	12mm厚亚克力
	亚克力焗漆后、丝印、平板UV、打磨处理；内置移动槽，可单独灵活拆换
	套
	200
	
	
	

	9
	门牌样式2
	W294mm*H140mm*D20mm
	304不锈钢板
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制成型烤氟碳漆，图文丝印
	套
	100
	
	
	

	10
	门牌样式3
	W350mm*H140mm*D20mm
	304不锈钢板
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制成型烤氟碳漆，图文丝印配置磁铁插条灵活使用
	套
	200
	
	
	

	11
	超透膜喷画
	根据实际尺寸定做
	1mm厚超透膜
	超透膜UV直喷后机器裁型（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	1500
	
	
	

	12
	装饰形象墙
	根据实际尺寸定做
	5mm安迪板+12mm亚克力板
	清除处理墙身后，机器裁型安迪板UV画面结合亚克力造型UV画面
	平方米
	800
	
	
	

	13
	一米线
	宽100mm（根据实际尺寸定做）
	可移背胶+斜纹膜
	户外可移喷画+斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	米
	3000
	
	
	

	14
	地标警示线
	宽50mm（根据实际尺寸定做）
	可移背胶+斜纹膜
	户外可移喷画+斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	米
	5000
	
	
	

	15
	地标划分线
	宽150mm（根据实际尺寸定做）
	可移背胶+斜纹膜
	户外可移喷画+斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	米
	3000
	
	
	

	16
	宣传画框
	W1000mm*H700mm*D20mm
	1.2mm厚铝材+5mm厚亚克力
	铝型材料热弯围边封亚克力内置1mmPVC胶片画面（可活动更换画面）
	套
	200
	
	
	

	17
	亚克力标牌1
	根据实际尺寸定做
	5mm厚亚克力
	亚克力雕刻成型后烤汽车漆+UV印刷
	平方米
	500
	
	
	

	18
	亚克力标牌2
	根据实际尺寸定做
	12mm厚亚克力
	亚克力雕刻成型后烤汽车漆+UV印刷
	平方米
	500
	
	
	

	19
	指引牌
	根据实际尺寸定做
	2mm厚铝板+反光膜
	铝板激光切割焊制造型贴工程级反光膜UV画面
	平方米
	50
	
	
	

	20
	宣传栏1
	W2400mm*H1200mm*D100mm
	304不锈钢框架+12mm钢化玻璃
	1.5mm厚不锈钢激光切割，精密焊接成框烤氟碳漆后主题内容UV；面板采用12mm钢化玻璃移动门
	套
	80
	
	
	

	21
	宣传栏2
	W2000mm*H1100mm*D50mm
	304不锈钢框架+3mm亚克力插盒
	1.5mm厚不锈钢激光切割，精密焊接成型烤氟碳漆后主题内容UV；面板采用可更换内容亚克力插盒
	套
	20
	
	
	

	22
	宣传栏3
	W2500mm*H1500mm*D50mm
	304不锈钢框架+10mm亚克力画面
	1.5mm厚不锈钢激光切割，精密焊接成型烤氟碳漆后主题内容UV；面板采用亚克力UV画面
	套
	10
	
	
	

	23
	人员照片
	180mm*120mm
	1mmPVC
	PVC胶片高精UV+过膜
	张
	5000
	
	
	

	24
	防撞条
	宽120mm（根据实际尺寸定做）
	1mm厚超透膜
	超透膜UV内容后机器裁型（防消毒水腐蚀掉色）
	米
	400
	
	
	

	25
	标签
	150mm*100mm
	1mmpvc
	1mmpvc高精度UV画面后机器裁型
	张
	50000
	
	
	

	26
	温馨提示牌
	300mm*200mm
	1mmpvc
	1mmpvc高精度UV画面后机器裁型
	张
	10000
	
	
	

	27
	亚克力盒1
	180mm*120mm
	3mm厚亚克力
	亚克力机器裁型+人工打磨拼接成型
	套
	500
	
	
	

	28
	亚克力盒2
	297mm*210mm
	5mm厚亚克力
	亚克力机器裁型+人工打磨拼接成型
	套
	1000
	
	
	

	29
	可移背胶喷画
	（根据实际尺寸定做）
	可移背胶膜
	背胶膜高精度喷绘后机器裁边+过膜
	平方米
	8000
	
	
	

	30
	地面贴
	（根据实际尺寸定做）
	可移背胶+斜纹地面贴
	背胶膜高精度喷绘后机器裁边后过斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	平方米
	2000
	
	
	

	31
	美式丽屏
	W1800mm*H800mm
	门型铝材定制+安迪板画面
	门型铝材组合丽屏+5mm安迪板贴户外可移背胶
	套
	100
	
	
	

	32
	安迪板喷绘
	根据实际尺寸定做
	5mm厚安迪板
	高密度结皮安迪板雕刻成型UV直印（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	500
	
	
	

	33
	安迪板喷绘
	根据实际尺寸定做
	12mm厚安迪板
	高密度结皮安迪板雕刻成型UV直印（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	1000
	
	
	

	34
	发光字
	按实际尺寸定制
	304不锈钢+LED模组+亚克力面板
	1.2mm不锈钢数控折弯围边精密焊接成字烤氟碳漆，面盖3mm亚克力板，内置间距1cmLED防水模组灯发光
	厘米
	20000
	
	
	

	35
	亚克力字1
	按实际尺寸定制
	5mm厚亚克力板
	5mm亚克力激光切割立体字，烤漆
	厘米
	5000
	
	
	

	36
	亚克力字2
	按实际尺寸定制
	10mm厚亚克力板
	10mm亚克力激光切割立体字，烤漆
	厘米
	10000
	
	
	

	37
	金属烤漆字1
	按实际尺寸定制
	304不锈钢板
	1.2mm不锈钢数控折弯围边精密焊接成字烤氟碳漆
	厘米
	20000
	
	
	

	38
	金属烤漆字2
	按实际尺寸定制
	304不锈钢板+10mm厚亚克力
	1.2mm厚不锈钢激光雕刻精密成字烤氟碳漆底贴10mm亚克力
	厘米
	1000
	
	
	

	39
	扶梯索引牌
	W550mm*H2000mm*D70mm
	304不锈钢+10mm厚亚克力
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，焊制成型烤氟碳漆，图文亚克力丝印（楼层内容为可更换面板）
	套
	20
	
	
	

	40
	大堂吊蔓
	10000mm*1200mm
	PET夹黑喷布+5mm厚高光板卡通
	PET夹黑双面喷布UV打印+机器裁卡通造型UV
	套
	20
	
	
	

	41
	亚克力板喷画
	按实际尺寸定制
	5mm厚亚克力板
	5mm亚克力板裁型UV直印（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	500
	
	
	

	42
	亚克力板喷画
	按实际尺寸定制
	12mm厚亚克力板
	12mm亚克力板裁型UV直印（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	500
	
	
	

	43
	出诊插条1
	240mm*24mm
	5mm厚亚克力
	5mm亚克力平板UV（耐磨、防消毒水腐蚀）
	条
	3000
	
	
	

	44
	出诊插条2
	200mm*30mm
	3mm厚亚克力+磁带
	3mm亚克力平板UV被贴磁条（耐磨、防消毒水腐蚀）
	条
	1000
	
	
	

	45
	病区装修画
	按实际尺寸定制
	户外喷画、儿童专用漆、儿童专用腻子、亚克力，安迪板
	清除、用环保墙漆材料处理墙身，根据各病区医护人员提供的宣传材料设计卡通图，用户外高精喷画或手绘完成上墙；部分立体采用亚克力及安迪板画面
	平方米
	1000
	
	
	

	46
	路面划线
	宽200mm（根据实际尺寸定做）
	热熔条
	净化地面后采用热熔条加热机器推动划线
	米
	1000
	
	
	

	47
	地面喷字
	按实际尺寸定制
	热熔条+字模
	净化地板后安装字模后加热热熔条喷字
	平方米
	400
	
	
	

	48
	索引插条
	根据实际尺寸定做
	10mm厚亚克力+3mm活动面板
	亚克力焗漆后丝印、打磨处理后可单独灵活拆换3mm活动面板
	平方米
	500
	
	
	

	49
	三角牌
	280mm*200mm
	5mm厚高光版+可移背胶
	高光板贴高精可移喷画后折三角型（防消毒水腐蚀）
	套
	1500
	
	
	

	50
	床头卡
	210mm*180mm
	3mm厚亚克力板
	3mm厚亚克力界型后主题内容UV
	套
	500
	
	
	

	51
	消防标识牌
	600mm*500mm
	2mm厚铝板+荧光膜
	铝板机器切割成型打磨后贴荧光膜画面
	个
	2000
	
	
	

	52
	消防疏散图
	W400mm*H700mm*D5mm
	5mm厚铝板
	5mm厚铝板激光切割造型烤氟碳漆，图文UV
	个
	100
	
	
	

	53
	木质画框制作
	根据实际尺寸定做        （成品计算）
	实木画框边+裱画面
	裱画后+四边采用实木5cm宽的边形成框后盖玻璃面板
	平方米
	200
	
	
	

	54
	铸造级乙烯基画面材料
	按实际尺寸定制
	铸造级乙烯基
	铸造级乙烯基材料采用进口油墨喷绘+机器裁边
	平方米
	500
	
	
	

	55
	车行、人行立牌
	根据实际尺寸定做        （成品计算）
	304不锈钢+5mm亚克力面板
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，焊制成型烤氟碳漆， 文字激光镂空，表面镶嵌亚克力立体字，内置间距1cm防水LED模组内发光；
	平方米
	50
	
	
	

	56
	移动式立牌
	W2000mm*H550mm*D180mm
	304不锈钢+5mm亚克力面板
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，焊制成型烤氟碳漆， 文字激光镂空，表面镶嵌亚克力立体字，底部安装万力方向轮；
	个
	15
	
	
	

	57
	路面指示牌
	1200mm*800mm
	2mm厚铝板+3M反光膜
	铝板激光切割后手工打磨，面贴3M反光膜UV画面卡箍直径8cm镀锌圆管安装
	支
	50
	
	
	

	58
	多向指示牌
	W1750mm*H2500mm
	304不锈钢板+立杆
	1.2mm厚不锈钢激光切割焊制造型；立杆为80*80镀锌方通烤氟碳漆，含多向牌；
	根
	20
	
	
	

	59
	钢架结构
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	40#镀锌角钢+防锈漆
	国标镀锌40#角钢间空50cm焊接成型刷电视塔防锈漆（一面底漆三面面漆）
	平方米
	300
	
	
	

	60
	铝单板
	根据实际尺寸定做
	2.5mm厚铝板+氟碳漆
	2.5mm铝板锣边成型后焗氟碳漆（防酸雨及防晒）
	平方米
	300
	
	
	

	61
	户外公告栏
	根据实际尺寸定做
	304不锈钢框架+立柱
	1.5mm不锈钢数控折边后人工打磨精密焊接成型盖活动12mm钢化玻璃面板+边长20cm立柱埋地深80cm倒0.3立方混凝土加固
	米
	50
	
	
	

	62
	夹画牌
	根据实际尺寸定做
	（8mm厚+5mm厚）亚克力
	8mm亚克力面板45度角磨边抛光后安装广告螺丝夹5mm亚克力底板
	平方米
	100
	
	
	

	63
	制度牌
	900mm*600mm
	5mm安迪板
	5mm高密度安迪板裁型后平板UV
	套
	800
	
	
	

	64
	不干胶刻字
	根据实际尺寸定做
	优质不干胶
	橙色不干胶电脑刻字
	平方米
	300
	
	
	

	65
	版面设计服务
	/
	结合已有标识上；文字编辑/文字排版/创意设计
	幅
	500
	
	
	

	66
	安装维护零星工作
	/
	拆除原有标识/维护维修原有标识/安装新标识
	工时
	800
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商须按要求填写所有信息（必须填报报价金额，若属于“环保产品”或“需要提供鉴定检测报告的产品”请在备注中说明，并重点对“环保产品是否需要提交第三方检测报告”在备注中进行说明），不得随意更改本表格式。
2.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及项目需求包含的所有风险、责任等各项应有费用）
3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。

供应商名称（加盖公章）：
                                   日期：      年   月   日

四.项目商务要求：
[bookmark: _Toc355788773][bookmark: _Toc395993546]1.交货要求
1.1每次根据采购人需求的品种及数量按时运送物品到指定地点，中标供应商随货提供注明货物的名称、单位、数量、单价及总金额的一式四份的送货清单，供双方验货签字确认，双方各持两份，作为送货、收货的凭证。
1.2中标供应商应在接到采购人各批次货物书面及邮件通知后，于7个工作日内完成制作、安装，并按相应的需求完成（病区装饰画部分20个工作日内完成）。
1.3对采购人的临时采购需求，中标供应商应无条件响应。
1.4供应期：自合同生效之日起24个月内。
1.5交货地点：广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区、增城院区。
2.付款方式
2.1按月付款，每一自然月结算一次，根据各批次的品种和数量，按中标单价结算。采购人在验收合格后，中标供应商于次月15日前提交发票、送货清单等资料，采购人收到发票核对无误后5个工作日内开始办理支付手续。
2.2合同所标明总价依照既往使用数量乘以合同中所注明中标单价估算得出，最终结算数额以采购人在合同期间的实际使用情况为准。
2.3中标供应商应在每批次送货时列明送货的品种、数量和结算金额（一式四份），并开具等额发票、合同复印件等给采购人，以便采购人办理支付手续。
2.4因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。	
[bookmark: _Toc355788772][bookmark: _Toc395993545]3.售后服务
3.1中标供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
3.2中标供应商提供三包服务，服务方式均为上门服务，即由中标供应商派员收集样品和送货，由此所产生的一切费用均由中标供应商承担。
3.3投标人应承诺：货物出现问题4小时内响应；采购人在响应期内，根据实际情况对解决问题的时限提出要求，中标供应商应按照采购人的要求，在规定的处理时限内对问题货物实施包退包换。
3.4非采购人的人为原因而出现货物质量问题，由中标供应商负责退换，并承担因此而产生的一切费用。
3.5中标供应商应按采购人要求包装并在包装箱外侧标出货物品名、数量等。
五.投标样品要求，
1. 注意事项：投标人应将封装的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。
2. 提交以下实物样品：
	序号
	样品名称
	数量
	样品规格
	样品制作的标准和要求

	1 
	悬挂式吊牌1
	1块
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按牌面：1000mm×420mm×厚120mm进行提供
	详见用户需求书要求

	2 
	宣传画框
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按：1000mm×700mm×20mm进行提供
	详见用户需求书要求

	3 
	防撞条
	1条
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格按：1000mm×120mm进行提供
	详见用户需求书要求

	4 
	人员照片
	1张
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格比例1:1尺寸进行提供
	详见用户需求书要求

	5 
	附墙科室牌
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按牌面：800mm×500mm×厚40mm进行提供
	详见用户需求书要求

	6 
	铸造级乙烯基画面材料
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按：1000mm×500mm进行提供
	详见用户需求书要求

	7 
	门牌样式1
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格比例1:1尺寸进行提供
	详见用户需求书要求

	



3. 样品必须与投标文件分开，每个样品必须按照第六章中格式《投标样品清单》标识清楚。
4. 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，由采购人单位保管，并作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。
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