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项目需求文件






项目编号：

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗VIP综
合接待多功能厅音视频设备采购项目



[bookmark: _Toc3527]一、项目内容
	项目名称
	最高限价
（人民币/元）
	完成时间

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]广州医科大学附属妇女儿童医疗VIP综合接待多功能厅音视频设备采购项目
	
	自合同签订之日起1个月


注：
★1、报价说明：参选人必须对参选的全部采购内容进行响应，如有缺漏，将导致响应无效。如响应报价超过参选的采购预算总金额，将导致参选无效。
2、参选人必须在《分项报价表》中清晰列明其“规格、型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量、总价”。否则，视为参选无效。
[bookmark: _GoBack]3、报价要求：包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、测试、培训、质保期服务、各项税费等。合同执行期间合同总金额不变。采购人无须另向中选人支付合同规定之外的其他任何费用。
★4、本项目的采购内容均只允许采购本国产品/服务，不允许采购进口产品/服务，否则视为无效参选。
★5.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商在响应（响应）文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。
[bookmark: _Toc10036]
二、项目概述
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]本项目为 广州医科大学附属妇女儿童医疗VIP综合接待多功能厅音视频设备采购项目，展厅为直径14米圆形空间，面积约为150平方米。本项目旨在通过多媒体展示、会议、体验功能实现空间的多元使用，需配备完善的音视频、灯光、中控及网络系统。通过展示我院发展历史，开展国际会议或先进创先医疗技术研讨会等活动，提升我院品牌服务形象。
三、项目总体要求
（一）VIP综合接待多功能厅概况
1、面积：约150㎡
2、设计系统组成:包含但不限于显示系统、音响系统、中控系统、照明系统、监控系统、会议系统、会议监视系统。
（二）设计效果
1、建立高效、稳定的多媒体演示环境；
2、实现展示、会议及沉浸体验三种模式（欢迎模式、介绍模式、会议/讲座模式）的自由切换；
3、系统控制集中、操作简便、维护便捷。
（三）系统设计
本需求书包含但不限于以下系统。
1、显示系统
1.1展厅共2块LED大屏。
第一块LED大屏尺寸为（长X宽）8320mmX1440mm，在弧形墙面显示，使用软模组拼接成弧形LED展示。LED大屏采用P1.25 LED规格，分辨率≥1920X1080，点对点显示。屏幕要求新高刷IC，刷新≥3840；
第二块LED大屏尺寸为（长X宽）4480mmX2400mm，在平整墙面展示，使用常规模组拼接成16:9-LED展示。LED大屏采用P1.86 LED规格，分辨率≥1920X1080，点对点显示。屏幕要求新高刷IC，刷新≥3840；
1.2 LED处理器具备多信号输入（HDMI、DP等其他主流信号输入源）；
1.3支持多窗口分屏显示，自定义窗口大小，多个窗口同时显示，设置不同的窗口模板，结合使用环境切换展示。
2、音响系统
2.1采用天花吸顶喇叭隐藏式安装，数量需≥4个。
2.2支持电脑主机声音、会议话筒、麦克风、背景音乐等音源播放。
2.3调音台具备多通道音源输入与输出，根据不同模式（欢迎模式、介绍模式、会议/讲座模式）切换需要播放的音源。
3、中控系统
采用可编程中控平板，触控平板一键切换不同场景下的控制灯光、音响、播放模式；
支持预设场景（欢迎模式、介绍模式、会议/讲座模式等其他）。
4、照明系统
采用可调光且支持控制的灯具，结合三个不同场景模式（欢迎模式、介绍模式、会议/讲座模式等其他）切换灯光颜色；
灯带灯具建议使用RGBW，以达到不同场景不同颜色切换。
灯具包含但不限于中控通讯协议DMX512信号、RS232、RS485、UDP信号、HTTP信号等联动中控系统。
5、﻿监控系统
使用主流国内知名监控（海康威视、大华等）品牌，数量需≥3个，监控实时画面需要接入现有监控室内统一管理检测。
6、会议系统
展厅内2块LED大屏都需要在会议/讲座模式下使用，LED大屏需要兼顾外置笔记本电脑显示；
展厅采用可移动式桌椅召开会议与讲座，建议采用无线麦克风，数量需≥8个；
录制会议与讲座现场情况与内容画面；
7、会议监视监听系统
独立于监控系统，在展厅会议/讲座模式下，监视展厅会议/讲座现场情况；监听展厅内实时播放的声音效果。







四、技术参数及具体配置要求
	广州医科大学附属妇女儿童医疗VIP综合接待多功能厅音视频设备采购项目

	序号
	工作内容
名称
	安装位置
	尺寸
	参数
	数量
	单位

	1.弧形LED-P1.86（软膜组）

	1.01
	LED室内全彩屏
	会议厅
	按图纸预留空间大小
	像素间距 1.25mm
模组尺寸(W×H) 320×160 mm
屏幕大小8.32m*1.44m约11.98平方米 
	11.98
	平方米

	1.02
	安装结构
	
	
	定制框架
用于安装支撑屏体的钢结构
	11.98
	平方米

	1.03
	接收卡
	
	
	信号接收卡
	40
	张

	1.04
	视频处理器
	机柜
	450mm长*250mm深*70mm高
	1、支持1路HDMI2.0视频输入，1路DP1.2输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持16路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
	1
	台

	1.05
	LED显示屏控制计算机
	
	电脑：400mm长*350mm深*200mm高
显示器：550mm长*450mm高*120mm深
	电脑主机 (14代i5-14400F RTX4060Ti 8GB显卡32G DDR5 1TB SSD) 23.8英寸电竞
含无线键鼠
	1
	台

	2.会议平面LED-P1.86

	2.01
	LED室内全彩屏
	会议厅
	按图纸预留空间大小
	像素间距 1.86mm
模组尺寸(W×H) 320×160 mm
屏幕大小4.48m*2.4m约10.75平方米
	10.75
	平方米

	2.02
	安装结构
	
	
	定制框架
用于安装支撑屏体的钢结构体
	10.75
	平方米

	2.03
	接收卡
	
	
	信号接收卡
	36
	张

	2.04
	视频处理器
	机柜
	450mm长*250mm深*70mm高
	1、支持1路HDMI2.0视频输入，1路USB3.0输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持8路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
	1
	台

	2.05
	LED显示屏控制计算机
	
	电脑：400mm长*350mm深*200mm高
显示器：550mm长*450mm高*120mm深
	电脑主机 (14代i5-14400F RTX4060Ti 8GB显卡32G DDR5 1TB SSD) 23.8英寸电竞
含无线键鼠
	1
	台

	3.会议室设备

	3.01
	无线鹅颈麦克风（一拖四）
	会议厅+机柜
	
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
	2
	套

	3.02
	吸顶音响
	会议厅
	按图纸预留空间大小
	1.额定功率 ：100W
2.峰值功率：400W
3.阻抗：黑: Com，红: 8Ω
4.灵敏度(1W/1M)：91dB
5.最大声压级（额定/峰值）：111dB/117dB
6.频率响应(-10dB)：50Hz-20KHz
7.喇叭单元：8" ×1  ，1.5" ×1
8.安装开孔尺寸：248mm
	4
	个

	3.03
	摄像头
	
	
	1.图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器
2.有效像素：842万、16：9  
3.焦距：f=4.1–49.2mm
4.视角：6.72°– 70.4°
5.光圈系数：F1.8 – F2.68
6.光学变倍：12X
7..数字变倍：15X
8..最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)
9..数字降噪：2D﹠3D数字降噪
	1
	台

	3.04
	会议录像主机
	机柜
	
	国产化4路HDMI高清多功能会议/教学1U架构嵌入式可接中控直播点播录播服务器一体机EMB40
	1
	台

	3.05
	功放机
	
	
	1.输出功率：立体声8Ω：≥500W×2；立体声4Ω：≥850W×2；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1500W；定压70V：≥1×700W；定压100V：≥1×700W。
2.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
3.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
	1
	台

	3.06
	耳机（监听）
	
	
	头戴式游戏耳机有线电竞赛事级电脑笔记本吃鸡fps耳麦USB7.1声道降噪全指向麦克风3.5mm接口 黑金【USB+3.5mm双接口】
	1
	个

	3.07
	调音台
	
	
	1.机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
2.触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。
3.输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。
4.具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。
5.设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。
	1
	台

	4.灯光控制设备

	4.01
	DMX灯控台
	机柜
	
	带网口
DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离
信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光。使用珍珠灯库（
R20格式灯库
	1
	台

	5.监控设备

	5.01
	摄像头
	机柜
	
	
半球
(4mm/PoE)
	4
	个

	5.02
	录像机
	
	
	
8口POE供电录像主机

	1
	个

	5.03
	硬盘
	
	
	6T硬盘-希捷或西部数据
	1
	个

	6.其他及集成系统

	6.01
	无线路由器
	机柜
	
	WiFi6玄鸟3000M
	1
	个

	6.02
	AP路由器
	
	
	1900M双频千兆无线吸顶AP
	1
	台

	6.03
	交换机
	
	
	全千兆企业级云管理交换机  24口千兆/机架式 
	1
	台

	6.04
	平板
	
	
	
6G+128G  WIFI
	1
	台

	6.05
	中控设备
	
	
	集中控制设备开关，音量大小，内容切换，固定版面模版。
	1
	套

	6.06
	专业机柜
	
	
	42U机柜
钣金制作
	2
	个

	7.安装费

	7.01
	硬件集成安装调试费用
	
	
	
	1
	项

	7.02
	综合线材
	
	
	国内知名品牌
电源线、网线、高清HDMI线、音频线等其他线材
	1
	项



[bookmark: _Toc258577760]五、商务要求
（一）项目实施时间、地点：
★提供标的时间：合同签订后，采购人使用部门批准进场施工的25日历天内完成供货、安装、调试、培训和验收，交付使用。
提供标的地址：广州市金穗路9号（珠江新城院区）
（二）付款要求
1、付款方式：采用银行转账形式。
2、付款要求
第1期：支付比例30%,签订合同后，采购人在收到发票后5个工作日内向中选人支付合同总价的30%作为预付款。支付预付款时，中选人需凭以下资料与采购人结算：①合同；②中选通知书；③中选人开具的正式发票。
第2期：支付比例40%,主要合同货物（室内LED显示屏）到达交货地点后，采购人在收到发票后5个工作日内向中选人支付合同总价的40%作为进度款。支付进度款时，中选人需凭以下资料与采购人结算：①合同；②中选通知书；③中选人开具的正式发票。
第3期：支付比例30%,全部合同货物到达交货地点，安装、测试正常运行并完成培训后进行验收。验收合格后，采购人支付项目尾款。采购人在收到发票后5个工作日内开始向中选人支付合同总价的30%尾款。支付尾款时，中选人需凭以下资料与采购人结算：①合同；②中选通知书；③中选人开具的正式发票；④验收合格单或验收合格报告（加盖采购人公章）。

六、项目服务要求
1 、 自合同双方签字盖章之日起5个日历日内，中选人提交一份保证本项目按期完工的项目进度计划，经采购人确认后严格执行。否则，按违约处理。项目进度计划经采购人书面同意后实施。项目实施过程中，项目负责人需每周向采购人汇报工作进度，并且根据实际情况合理调整计划，调整后的计划经采购人书面确认后方可执行。
2、本项目不允许分包。
3、指定1名项目负责人。项目经理持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：低压电工作业），还需具有5年或以上同类项目管理经验。项目负责人接受采购人的协调与管理，且不可随意更换，如因离职、生病住院等情况必须更换人员的，必须书面告知采购人，采购人同意后方可更换。
3、中选人需无条件配合采购人的工作计划，如：配合分时间段施工、配合夜间施工、配合分区域施工等工作事项；中选人报价时需充分考虑上述相关费用，采购人结算时不再另行增加费用。
4、中选人需严格遵守采购人的管理制度，服从采购人的工作安排。若由于中选人违规引起的损失，由中选人承担所有责任。
5、中选人在项目实施过程中负责项目产生的所有垃圾清运及卫生。
6、中选人在设备测试完毕后进行的现场培训，对最终采购人技术人员给予指导和演示，使其能掌握使用、实际常规操作、排除一般故障的能力。
7、在安装过程中产生对承包范围以外现场、采购人设备设施的破损及毁坏，中选人须负责修复完整，不能影响采购人场地日常使用，其中产生的所有费用及责任由中选人承担。
8、中选人所提供的货物进场实施过程中必须采取严格措施确保人员安全，项目现场必须全封闭式及通道要临时加上盖以防高空坠物（包括不限于：防护栏杆、安全网、防护棚等安全防护措施）。
9、中选人必须做好安全用电、高空作业安全作业等措施，确保采购人单位内人员及作业人员的人身安全，如因中选人操作、防护等原因出现人身安全、劳工保险等安全事故发生，责任由中选人自行承担责任，采购人不承担任何责任。
10、在项目实施过程中，中选人所派的工作人员需遵守采购人院内各项管理规定，完全服从采购人管理。中选人必须遵守采购人项目实施现场和人员管理的规定，安全实施，文明执行项目要求；如遇突发公共卫生安全事件，中选人须遵守采购人的相关管理规定。
11、中选人在报价时，应充分考虑合同执行过程中人工单价、材料的物价变化、政策性变化引起的价格变动风险，同时认真考虑一切可能出现的影响项目完成的因素。合同执行期间合同总金额不变。采购人无须另向中选人支付本合同规定之外的其他任何费用。
12、本项目采用总价包干方式承包，除采购人要求的功能性调整外，无论材料及人工价格、政策的变化，或现场实际工程量增减的变化，均不调整合同总价。
13、发生突发、紧急、特殊等不可预见的应急事件（如人为事故、自然灾害、传染性疾病爆发等）时，需要紧急临时增加人员投入时，中选人及其员工应服从采购人相关管理者的调遣和指挥并参与应急或加班工作。 
14、中选人应对驻场工程人员进行培训管理，包括但不限于公共卫生事件（疫情防控）、病人隐私保护等方面。
15、知识产权：中选人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中选人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中选人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
16、中选人对在工作过程中接触到的采购人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为采购人服务形成的任何交付物，负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，中选人不得以任何方式向任何第三方提供或透露，否则中选人应承担相应法律责任并赔偿因此造成的所有损失。上述条款在合同有效期结束后继续生效。
17、项目团队人员配置要求：
（1）项目负责人：1名，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：低压电工作业），还需具有5年或以上同类项目管理经验。
（2）中选人至少为本项目配备？人 或以上的安装施工团队，施工人员持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：低压电工作业）。
18、采购人与中选供应商按遴选文件要求和中选供应商响应文件承诺，在广东政府采购智慧云平台电子卖场进行定点采购。

七、安装、测试、验收要求
（一）包装、保险及发运、保管要求
1、设备材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。中标设备的包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中选人承担。
2、中选人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3、中选人应提供设备装箱清单，按装箱清单验收货物。
4、设备材料在现场的保管由中选人负责，直至项目验收完毕。
5、设备材料在安装调试验收合格前的保险由中选人负责，中选人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6、设备材料至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运、保管等环节和费用均由中选人负责。
（二）安装、测试要求
1、中选人负责设备的安装调试以及所有应需的线材与备件，安装所需工具设施物料由中选人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由中选人负责。
2、中选人应提交详细项目施工进度表，给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。
3、中选人应设项目负责人，负责安装协调管理工作，派有经验的技术人员到现场进行设备的安装和调试，处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对设备质量全面负责。
4、设备的开箱检验，采购人、中选人双方同时在场时才能开箱检验。设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中选人负责，但应在甲方指定人员的参与下进行，所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本合同中提出的要求。
5、系统测试
单项测试：单项产品安装完成后，由中选人进行产品自身性能的测试。设备通电测试需单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。
网络联机测试：网络系统安装完成后，由中选人和采购人对所有产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。
（三）验收要求
1.中选人应给出项目详细的验收方案。
2.对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的核对、验收。
3.中选人申请验收前应提交采购人如下资料：所有货物的技术文件，包括相应的图纸操作手册，维修手册(以上手册纸质和电子版各一套)维修软件及相关维修密码，质量保证文件、服务指南等。
4.重要设备在项目产品到货验收时，应有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。
5.验收由采购人、中选人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
6.符合遴选文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求.
7.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由中选人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中选人承担。
8.验收人员：①采购人（项目负责人及相关专业技术人员），②相关监督部门，③中选人。
9.中选人申请验收前应对采购人的设备使用人员进行培训，直至使用人员掌握使用方法为止。
10.符合中华人民共和国国家和履约的相关安全质量标准、行业技术规范标准、包括但不限于：
（1）《电子会议系统工程设计规范》（GB50799-2012）
（2）《电子会议系统工程施工与质量验收规范》（GB 51043-2014）
（3）《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T 28049-2011）
（4）《扩声系统工程施工规范》（GB 50949-2013）
（5）《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T 11141-2017
（6）《发光二极管（LED）显示屏测试方法》SJ/T 11281-2017
（7）《通用用电设备设计规范》GB50055－2011

（四）售后服务
★1.质保要求：室内LED显示屏提供≥2年质保，视频会议系统提供≥3年质保。质保期自项目验收合格之日起计算。室内LED显示屏由原厂提供质保服务，视频会议系统由中选人提供质保服务，费用已包含在报价中。质保期内中选人对所供货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中选人提供。由此产生的一切费用由中选人承担。如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。（由此产生的所有费用包含在报价中）

2.售后服务要求：配备 2 名专业人员负责对接本项目的售后，提供常设全年7天×24小时服务专线和质保期后长期的技术支持。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障完毕（特殊情况除外）。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中选人应提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。由此产生的一切费用由中选人承担。

八、违约条款
1、中选人交付的货物、提供的服务不符合遴选文件、响应文件或本合同规定的，采购人有权拒收，不支付货款，并且中选人须向采购人支付中标总价5%的违约金。
2、中选人未能按本项目所规定的时间交付或提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期5个日历日以上（含5个日历日）的，采购人有权终止合同，及要求中选人支付违约金，并且给采购人造成的经济损失由中选人承担赔偿责任。
3、采购人无正当理由拒收产品或接受服务，到期拒付项目款项的，采购人向中选人偿付中标总价的5%的违约金。
4、采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中选人偿付违约金，但因中选人自身原因导致无法及时支付的除外。
5、验收交付后，室内LED显示屏提供≥2年质保，视频会议系统提供≥3年质保。质保期内中选人将按售后服务要求严格执行，中选人未能按遴选文件售后条款的规定提供服务，采购人有权要求中选人支付违约金，并上报广东省政府采购智慧云平台，由此产生的责任由中选人承担。
6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
