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采购需求方案
一.采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心2024-2025年度提示牌、标识牌、宣传品（非印刷）制作服务采购项目
二.采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心
三.货物清单和要求：
提交一份关于目前广州市妇女儿童医疗中心增城院区整体标识导视系统功能查评估，及相关导视功能查漏补缺的相关设计解决方案。方案需根据目前增城院区外围市政路、院区内外围通道、院区建筑内就诊路线实际情况进行评估。
备注：标识牌一批，款式按需求方要求由投标人设计。采购人是按需分批采购，故清单中的总数量均为预估，投标人须按预估总数量报出投标总价，且投标总价不能高于本项目的最高限价。
	序号
	品名
	规格
	材料
	工艺
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	悬挂式吊牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	2mm铝板+5mm亚克力板
	人工打磨精密焊接成型锣空内容贴亚克力板+氟碳烤漆+UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）+双面内发光
	平方米
	120
	
	
	备注

	2
	悬挂式吊牌2
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	不锈钢+5mm亚克力板
	1.5mm(304#)不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，烤漆，箭头、文字镂空，内衬奶白透光亚克力，发光。
	平方米
	100
	
	
	备注

	3
	附墙标识牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	2mm铝板+5mm亚克力
	人工打磨精密焊接成型+氟碳烤漆+亚克力UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）
	平方米
	50
	
	
	备注

	4
	附墙标识牌2
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	不锈钢+5mm亚克力
	1.2mm(304#)不锈钢激光切割焊制造型，烤漆，图文丝印。楼层内容为可更换面板
	平方米
	50
	
	
	备注

	5
	附墙标识牌3
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	不锈钢+5mm亚克力+模组
	1.2mm(304#)不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，烤漆，箭头、文字镂空，内衬奶白透光亚克力，发光。
	平方米
	30
	
	
	备注

	6
	楼层总索引牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	304不锈板+5mm亚克力
	人工打磨精密焊接成型（带底座）+氟碳烤漆+亚克力板UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）
	平方米
	20
	
	
	备注

	7
	洗手间吊牌
	W2500mm*H300mm*D150mm
	不锈钢板+亚克力
	1.2mm（304#）不锈钢激光切割焊制成型，烤漆，箭头、文字激光镂空，表面镶嵌亚克力雕刻立体字。
	套
	8
	
	
	备注

	8
	诊室牌
	360mm×120mm
	10mm亚克力局漆+丝印+平板UV +活动面板
	焗漆、丝印、平板UV、打磨处理
	套
	200
	
	
	备注

	9
	房间门牌
	360mm×120mm
	12mm亚克力局漆+丝印+平板UV +活动面板
	焗漆、丝印、平板UV、打磨处理、可单独灵活拆换
	套
	150
	
	
	备注

	10
	门牌2
	294mm*140mm/350mm*140mm
	不锈钢板
	1.2mm（304#）不锈钢激光切割焊制成型，烤漆，图文丝印。
	套
	300
	
	
	备注

	11
	UV超透喷画
	根据实际尺寸定做
	超透膜+UV丝印+加防擦拭
	机器裁型+超透膜UV直喷（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	500
	
	
	备注

	12
	装饰形象墙
	根据实际尺寸定做
	安迪板+亚克力板
	清除处理墙身后，机器裁型PVC画面+机器裁型亚克力画面结合
	平方米
	100
	
	
	备注

	13
	一米线/间距线/地标划分线
	100mm*1000mm
	可移背胶+斜纹地面膜
	2880DPI户外可移喷画+斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	米
	3000
	
	
	备注

	14
	宣传画框
	1000mm*700mm
	铝材+亚克力
	铝型材料热弯围边封3mm亚克力+1mmPVC胶片画面
	套
	200
	
	
	备注

	15
	亚克力标识牌
	根据实际尺寸定做
	3mm-12mm亚克力
	纯料亚克力雕刻成型后烤汽车漆+UV印刷
	平方米
	100
	
	
	备注

	16
	铝材标识牌
	根据实际尺寸定做
	5mm铝板
	5mm铝板激光切割焊制造型，烤漆，图文丝印
	平方米
	100
	
	
	备注

	17
	室内宣传栏
	W4000mm*H1200mm*D100mm
	304*1.5mm不锈钢框架+钢化玻璃
	人工打磨精密焊接成型+氟碳烤漆+亚克力UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）
	套
	50
	
	
	备注

	18
	室内宣传栏2
	W2000mm*H1100mm*D50mm
	不锈钢框架+亚克力插盒
	1.2mm（304#）不锈钢激光切割焊制成型，烤漆，图文丝印。专家名称处为可更换内容插盒
	套
	20
	
	
	备注

	19
	医护人员照片
	180mm*120mm内
	1mmPVC
	PVC胶片高精UV+过膜
	张
	2000
	
	
	备注

	20
	玻璃防撞条
	宽150mm内（根据实际尺寸定做）
	超透膜
	2880DPI喷画UV+机器裁型+超透贴（防消毒水腐蚀掉色）
	米
	500
	
	
	备注

	21
	小标签
	150mm*100mm内
	可移背胶/1mmpvc
	2880DPI喷画+机器裁型（防消毒水腐蚀掉色并不损底板）
	张
	20000
	
	
	备注

	22
	温馨提示牌
	300mm*200mm
	可移背胶/1mmpvc
	2880DPI喷画+机器裁型（防消毒水腐蚀掉色并不损底板）
	张
	10000
	
	
	备注

	23
	有机盒
	297mm*210mm
	5mm纯料亚克力
	机器裁型+人工打磨拼接成型+UV丝印（耐磨、防消毒水腐蚀）
	套
	500
	
	
	备注

	24
	可移背胶喷画
	1000mm*1000mm
	可移背胶
	机器裁边+2880DPI户外喷画+过膜（防消毒水腐蚀变形）
	平方米
	1500
	
	
	备注

	25
	地面贴
	1000mm*1000mm
	可移背胶+斜纹地面贴
	机器裁边+2880DPI户外喷画+斜纹地面膜（防滑、耐磨）
	平方米
	500
	
	
	备注

	26
	美式丽屏
	1800mm*800mm
	铝材定制+安迪板+可移背胶喷画
	门型铝材组合丽屏+5mm安迪板贴户外可移背胶
	套
	100
	
	
	备注

	27
	安迪板喷绘
	根据实际尺寸定做
	5mm-12mm高密度安迪板
	高密度结皮安迪板雕刻成型UV直印/贴可移背胶（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	500
	
	
	备注

	28
	发光字
	按实际尺寸定制
	304不锈钢+LED模组+亚克力面板
	1.2mm304不锈钢数控折弯围边焊接灯箱字，氟碳烤漆，内衬3mm透光板，内装LED防水模组发光
	CM
	30000
	
	
	备注

	29
	场所名称牌
	W1000mm*H350mm*D40mm /W1250mm*H350mm*D40mm
	304不锈钢
	1.2mm（304#）不锈钢激光切割焊制成型，烤漆，图文丝印。
	个
	40
	
	
	备注

	30
	亚克力字
	按实际尺寸定制
	亚克力板
	5mm亚克力激光切割立体字，烤漆
	CM
	30000
	
	
	备注

	31
	金属烤漆字
	按实际尺寸定制
	304不锈钢板
	10mm（304#）不锈钢激光切割立体字，烤漆
	CM
	30000
	
	
	备注

	32
	金属烤漆字2
	按实际尺寸定制
	304不锈钢板+亚克力
	1.2mm不锈钢烤漆+5mm亚克力
	CM
	20000
	
	
	备注

	33
	扶梯索引牌
	W550mm*H2000mm*D70mm
	不锈钢+亚克力
	1.2mm(304#)不锈钢激光切割焊制造型，内置方通骨架，焊制成型，烤漆，图文丝印。楼层内容为可更换面板。
	套
	12
	
	
	备注

	34
	大堂吊蔓
	10000mm*1200mm
	PET夹黑双喷布+304不锈钢五金造型配件+5MM高光板卡通
	PET夹黑双喷布+UV打印+机器裁型卡通造型UV
	套
	8
	
	
	备注

	35
	亚克力板喷画
	1000mm*1000mm
	3mm-8mm纯料亚克力板
	亚克力板裁型UV直印（防消毒水腐蚀掉色）
	平方米
	200
	
	
	备注

	36
	PVC板喷绘
	根据实际尺寸定做
	5mm-12mm结皮PVC板+UV内容
	2880DPI精度UV画面
	平方米
	500
	
	
	备注

	37
	灯箱
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	铝合金+LED灯组+画面
	铝合金框内置灯距20mmLED模组扣5mm纯料亚克力UV画面/软膜布画面
	平方米
	300
	
	
	备注

	38
	出诊插条
	240mm*24mm
	5mm亚克力
	5mm亚克力+平板UV+造型（耐磨、防消毒水腐蚀）
	条
	5000
	
	
	备注

	39
	病区装修画
	根据病区实际尺寸
	户外喷画、儿童专用漆、儿童专用腻子、亚克力（参照珠江新城院区九楼、十楼病区）等。
	清除、用环保墙漆材料处理墙身，根据各病区医护人员提供的宣传材料设计卡通图，用户外高精喷画或手绘完成上墙。
	平方米
	800
	
	
	备注

	40
	急诊绿色通道
	8000mm*3000mm内
	热熔胶（绿色）+冷喷字
	净化地板后涂热熔胶喷内容
	个
	80
	
	
	备注

	41
	索引插条
	根据实际尺寸定做
	10mm亚克力+3mm活动面板
	焗漆、丝印、平板UV、打磨处理、可单独灵活拆换
	平方米
	100
	
	
	备注

	42
	楼梯间楼层号
	W450mm*H500mm*D20mm
	1.2mm（304#）不锈钢
	1.2mm（304#）不锈钢激光切割焊制成型，烤漆，图文丝印。
	套
	500
	
	
	备注

	43
	三角牌
	A4大小双面
	5mm高光版+新型防消毒水腐蚀可移背胶
	高光板贴高精喷画+过膜（防消毒水腐蚀）
	套
	1000
	
	
	备注

	44
	病区内床头卡
	210mm*180mm
	3mm有亚克力板
	3mm亚克力界型+UV内容（防消毒水腐蚀掉色）
	套
	1500
	
	
	备注

	45
	消防标识
	600mm*500mm内
	2mm铝板+夜光膜
	铝板机器切割成型+夜光膜（防火、防消毒水腐蚀）
	个
	1000
	
	
	备注

	46
	消防疏散图
	W400mm*H700mm*D5mm
	5mm不锈钢板
	5mm(304#)不锈钢单板激光切割造型，烤漆，图文丝印。
	个
	100
	
	
	备注

	47
	木质画框制作
	根据实际尺寸定做        （成品计算）
	实木画框边+裱画面
	裱画后+四边采用实木5cm宽的框+玻璃面板
	平方米
	100
	
	
	备注

	48
	铸造级乙烯基画面材料
	1000mm*1000mm
	3M牌铸造级乙烯基
	进口设备及进口油墨喷绘+机器裁边（防消毒水腐蚀变形）
	平方米
	800
	
	
	备注

	49
	车行、人行立牌
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	40#304不锈钢方通+304*1.5mm不锈钢板+10mm亚克力面板
	1.5mm（304#）不锈钢激光切割造型，内置方通骨架，焊制成型，烤漆。 文字激光镂空，表面镶嵌亚克力雕刻立体字，发光；卡通部分为内发光灯箱。
	平方米
	20
	
	
	备注

	50
	路面指示牌
	1000mm*1000mm
	2mm铝板+3M反光膜UV
	国标铝板焊接后贴3M反光膜UV画面+卡扣安装
	平方米
	80
	
	
	备注

	51
	多向指示牌
	W1750mm*H2500mm
	304不锈钢板+立杆
	1.2mm(304#)不锈钢激光切割焊制造型。立杆为80*80镀锌方通，烤漆。
	根
	15
	
	
	备注

	52
	钢架结构
	根据实际尺寸定做
	国标镀锌角钢+防锈漆
	国标镀锌50#角钢间空60cm焊接成型刷一底三面   国内品牌防锈漆
	平方米
	100
	
	
	备注

	53
	铝单板
	根据实际尺寸定做
	国标铝板+氟碳漆
	国标3mm铝板焗氟碳漆折边扣底架（防酸雨及防晒）
	平方米
	150
	
	
	备注

	54
	户外公告栏
	根据实际尺寸定做        （投影面积计算）
	基座+304*1.5mm不锈钢框架+立柱
	304*1.5mm不锈钢人工打磨精密焊接成型盖活动玻璃面板+立柱埋地深80cm倒0.3立方混凝土加固
	米
	30
	
	
	备注

	55
	亚克力夹画牌
	根据实际尺寸定做
	8mm+5mm亚克力+高精相纸
	亚克力磨边抛光后安装广告螺丝夹画面，保持单独灵活拆换
	平方米
	100
	
	
	备注

	56
	制度牌
	900mm*600mm
	5mm-12mm安迪板
	5mm-12mm高密度安迪板裁型+平板UV+机器裁型（耐磨、防消毒水腐蚀）
	套
	300
	
	
	备注

	57
	不干胶刻字
	根据实际尺寸定做
	优质不干胶
	橙色不干胶电脑刻字
	平方米
	100
	
	
	备注

	58
	版面设计服务
	/
	结合已有标识上；文字编辑/文字排版/创意设计
	幅
	200
	
	
	备注

	59
	安装维护零星工作
	/
	拆除原有标识/维护维修原有标识/安装新标识
	工时
	300
	
	
	备注



注：1.供应商须按要求填写所有信息（必须填报报价金额，若属于“环保产品”或“需要提供鉴定检测报告的产品”请在备注中说明，并重点对“环保产品是否需要提交第三方检测报告”在备注中进行说明），不得随意更改本表格式。
2.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及项目需求包含的所有风险、责任等各项应有费用）
3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。

供应商名称（加盖公章）：
                                   日期：      年   月   日

四.项目商务要求：
[bookmark: _Toc395993546][bookmark: _Toc355788773]1.交货要求
1.1每次根据采购人需求的品种及数量按时运送物品到指定地点，中标供应商随货提供注明货物的名称、单位、数量、单价及总金额的一式四份的送货清单，供双方验货签字确认，双方各持两份，作为送货、收货的凭证。
1.2中标供应商应在接到采购人各批次货物书面及邮件通知后，于7个工作日内完成制作、安装，并按相应的需求完成（病区装饰画部分20个工作日内完成）。
1.3对采购人的临时采购需求，中标供应商应无条件响应。
1.4供应期：自合同生效之日起24个月内。
1.5交货地点：广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区、增城院区。
2.付款方式
2.1按月付款，每一自然月结算一次，根据各批次的品种和数量，按中标单价结算。采购人在验收合格后，中标供应商于次月15日前提交发票、送货清单等资料，采购人收到发票核对无误后5个工作日内开始办理支付手续。
2.2合同所标明总价依照既往使用数量乘以合同中所注明中标单价估算得出，最终结算数额以采购人在合同期间的实际使用情况为准。
2.3中标供应商应在每批次送货时列明送货的品种、数量和结算金额（一式四份），并开具等额发票、合同复印件等给采购人，以便采购人办理支付手续。
2.4因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。	
[bookmark: _Toc355788772][bookmark: _Toc395993545]3.售后服务
3.1中标供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
3.2中标供应商提供三包服务，服务方式均为上门服务，即由中标供应商派员收集样品和送货，由此所产生的一切费用均由中标供应商承担。
3.3投标人应承诺：货物出现问题4小时内响应；采购人在响应期内，根据实际情况对解决问题的时限提出要求，中标供应商应按照采购人的要求，在规定的处理时限内对问题货物实施包退包换。
3.4非采购人的人为原因而出现货物质量问题，由中标供应商负责退换，并承担因此而产生的一切费用。
3.5中标供应商应按采购人要求包装并在包装箱外侧标出货物品名、数量等。
五.投标样品要求，
1. 注意事项：投标人应将封装的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。
2. 提交以下实物样品：
	序号
	样品名称
	数量
	样品规格
	样品制作的标准和要求

	1 
	悬挂式吊牌
	1块
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按牌面：1000mm×420mm×厚120mm进行提供
	详见用户需求书要求

	2 
	附墙标识牌
	1块
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按：1180mm×780mm×20mm进行提供
	详见用户需求书要求

	3 
	玻璃防撞条
	1条
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格按：1200mm×100mm进行提供
	详见用户需求书要求

	4 
	医护人员照片
	1张
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格比例1:1尺寸进行提供
	详见用户需求书要求

	5 
	灯箱
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按牌面：1000mm×600mm×厚50mm进行提供
	详见用户需求书要求

	6 
	路面指示牌
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”规格按牌面：750mm×500mm×进行提供
	详见用户需求书要求

	7 
	诊室牌
	1套
	按用户需求书中的“货物清单和要求”表格中的规格比例1:1尺寸进行提供
	详见用户需求书要求

	



3. 样品必须与投标文件分开，每个样品必须按照第六章中格式《投标样品清单》标识清楚。
4. 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，由采购人单位保管，并作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。
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