采购需求调查反馈资料

1、 采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区采购UPS不间断电源项目
1、 贵单位的基本情况

	单位名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质证书（提醒：本项目是采购UPS不间断电源）
	

	是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业）
	

	备注
	（可针对本采购项目进行说明）


2、 采购需求反馈意见

	调查项
	实际情况、反馈意见等

	近3年（即2020年1月1日至今）来同类项目历史成交情况
	1. 贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况

2. 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
3. 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
4. ……

5. 贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件）

6. 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
7. 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
8. ……

9. 

	关于分包
	10. 本项目不允许分包。为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？

	投标人拥有专业资格的情况
	11. 投标人具有承接本服务项目所需的资质（提供国家主管部门或行业颁发的具体证书）。

	有关技术（参数）要求
	12. 标的清单是否有遗漏？
13. 采购标的是否有对应的国家强制性标准？

14. 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。

15. 贵单位拟提供产品的具体参数请详细列出，作为后续采购参考。
16. 其他贵单位认为需要说明的内容。

	有关商务要求
	1. 服务要求：

（1） 本项目须成立专门的服务团队，为完成本项目，请贵单位明确针对项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求和安排？
（2） 为完成本项目，贵单位认为投入到本项目的项目经理应该具备什么资质？
2. 本项目履约保证金以银行保函的形式提交。
3. 关于安全保障及文明作业措施：请提供可响应的管理体系认证证书。
4. 关于售后服务

（1） 应急处理突发、不可预见性应急维修服务必须提供7×24小时服务电话。贵单位应急响应能到场的时间是多少分钟？根据贵单位项目经验，比如出现安全、质量事故，请问该事故和延误造成的损失由谁负责？
5. 关于报价问题：

贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。（具体详见附件设备清单）

6. 其他贵单位认为需要说明的内容。

	其他
	请贵单位自行说明


注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。
3、 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

	资格条件
	供应商提交资料要求

	1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件）
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供（2020年度）财务状况报告或（2021年至少3-6个月）的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。

	
	履行合同所必须的设备和专业技术能力
	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

	
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。
（2）与广州市妇女儿童医疗中心发生过诉讼或经济纠纷的企业，不得参与医院的招标项目。（提供声明函）

	2.落实政府采购政策需满足的资格要求
	（如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件）

	3.其他特定资质条件
	（1）是否有特定专业资质要求；

（2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性）

（3）……


（供应商名称）（盖章）

2023年   月   日

附件：设备清单（本项目服务范围包含提供货物并运输至指定机房及协助接驳）
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	消防工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030902009001
	悬挂式超细干粉灭火装置
	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置
2.型号规格:4kg 保护范围:30立方米,温控,启动温度68°C
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	套
	3
	　
	　
	　

	2
	030901013003
	灭火器
	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器
2.型号规格:一点两具,带箱体MF/ABC5(3A)
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	具
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	通风空调工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	030404033001
	12寸墙式排风机
	1.名称:12寸墙式排风机
2.型号规格:40w
3.安装形式:壁装
4.含电机检查接线
5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
6.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	4
	　
	　
	　

	4
	030701003001
	空调器
	1.名称:空调机
2.型号规格:1.5匹
3.安装方式:挂式明装
4.含室内外机、控制线路安装、控制面板、水管、风管保温、风口
5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
6.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	电气工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030404017001
	配电箱
	1.名称:成套配电箱 uAL1
2.成套配电箱及附件制作安装
3.箱体接地、浪涌保护器SPD及连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	1
	　
	　
	　

	6
	030404017002
	配电箱
	1.名称:成套配电箱 uAL2
2.成套配电箱及附件制作安装
3.箱体接地、浪涌保护器SPD及连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	1
	　
	　
	　

	7
	030404036001
	UPS模块化柜
	1.名称:UPS模块化柜
2.型号规格:250KVA,供电时间30min;标配主路、旁路、输出、维修开关，上进线；配置5个50KVA功率模块
3.箱体接地连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	1
	　
	　
	　

	8
	030404036002
	UPS模块化柜
	1.名称:UPS模块化柜
2.型号规格:150KVA,供电时间30min;标配主路、旁路、输出、维修开关，上进线；配置5个50KVA功率模块
3.箱体接地连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	3
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	030404036003
	一体电池柜
	1.名称:一体电池柜
2.型号规格:免维护铅酸蓄电 12V100AH*64节
3.箱体接地连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	6
	　
	　
	　

	10
	030404036004
	一体电池柜
	1.名称:一体电池柜
2.型号规格:免维护铅酸蓄电 12V100AH*128节
3.箱体接地连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	台
	1
	　
	　
	　

	11
	030412005001
	荧光灯
	1.名称:单管LED灯
2.型号规格:18W,6000K
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	套
	8
	　
	　
	　

	12
	030404034001
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A
3.含接线盒、接地及连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	个
	2
	　
	　
	　

	13
	030404035001
	插座
	1.名称:双联单控插座
2.规格:10A
3.含接线盒、接地及连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	个
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030404035002
	插座
	1.名称:双联单控插座（空调）
2.规格:16A
3.含接线盒、接地及连接线制作安装与调试
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	个
	4
	　
	　
	　

	15
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*150+1*70
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1kv
6.揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。
7.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
8.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	110.225
	　
	　
	　

	16
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*95+1*50
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1kv
6.揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。
7.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
8.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	263.793
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	17
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*70+1*25
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1kv
6.揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。
7.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
8.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	106.443
	　
	　
	　

	18
	030411004001
	配线
	1.名称:配线
2.型号规格:WDZ-BYJ2.5
3.材质:铜芯
4.接地
5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
6.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	100.225
	　
	　
	　

	19
	030411004002
	配线
	1.名称:配线
2.型号规格:WDZ-BYJ4
3.材质:铜芯
4.接地
5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
6.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	203.511
	　
	　
	　

	20
	030411004003
	配线
	1.名称:配线
2.型号规格:WDZ-BYJ6
3.材质:铜芯
4.接地
5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
6.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	330.493
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	21
	030411002002
	线槽
	1.名称:塑料线槽
2.型号规格:PR25*14
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	36.531
	　
	　
	　

	22
	030411002001
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.型号规格:CT200*100
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	105.296
	　
	　
	　

	23
	030411003001
	桥架
	1.名称:金属桥架
2.型号规格:CT300*200
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	32.564
	　
	　
	　

	24
	030411003002
	桥架
	1.名称:金属桥架
2.型号规格:CT400*200
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m
	11.339
	　
	　
	　

	25
	030413001001
	铁构件
	1.名称:线槽桥架支吊架
2.含铁构件除锈刷漆
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	kg
	43.3632
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	031302007001
	高层施工增加
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	27
	031301017001
	脚手架搭拆费
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合   计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：单独装饰
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	门窗工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	010802001001
	玻镁彩钢板间墙单开门
	1.玻镁彩钢板间墙单开门
2.门代号及洞口尺寸:M1121，1100*2100
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	2.31
	　
	　
	　

	2
	010802001002
	玻镁彩钢板间墙双开门
	1.玻镁彩钢板间墙双开门
2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500*2100
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	6.3
	　
	　
	　

	　
	　
	楼地面装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	011105006001
	金属踢脚线
	1.成品铝合金地脚线
2.踢脚线高度:暂按80mm考虑
3.踢脚线厚度:暂按1mm考虑
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	3.24
	　
	　
	　

	4
	011103001001
	防静电地板胶
	1.混凝土结构楼板，面层清理
2.XY401胶粘剂粘贴
3.3mm防静电地板胶
4.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	34.51
	　
	　
	　

	　
	　
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	穗011210007001
	玻镁彩钢板间墙
	1.玻镁彩钢板间墙
2.厚度:50mm
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	103.68
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：单独装饰
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	6
	011207001001
	拉丝不锈钢防撞带
	1.拉丝不锈钢防撞带
2.部位:玻镁彩钢板间墙上
3.厚度:1.2mm
4.宽度:200mm
5.安装方式:万能胶粘贴
6.安装高度:750mm
7.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
8.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	6.55
	　
	　
	　

	　
	　
	天棚工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	011302001001
	吊顶天棚
	1.玻镁彩钢板天花
2.龙骨材料种类:铝合金龙骨
3.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
4.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	34.51
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位:天棚
2.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
3.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	34.51
	　
	　
	　

	9
	粤011701012002
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙面
2.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求
3.完成本清单项目所需的一切相关工作
	m2
	6.55
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合   计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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